logo-acreditare**SPITALUL CLINIC DE BOLI INFECȚIOASE**

**PNEUMOFTIZIOLOGIE   
„VICTOR BABEȘ“ CRAIOVA**

Adresa: str. Calea București, nr.64

Tel: +40251-542.333, Fax: +40251-543157

Web: [www.vbabes-cv.ro](http://www.vbabes-cv.ro/), E-mail: [spital@vbabes-cv.ro](mailto:spital@vbabes-cv.ro)

**Furnizare -Autovehicule de transport**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Sistem All-in-One cu licenta |

**SPECIFICATII TEHNICE Nr.1**

**PENTRU ECHIPAMENTUL MEDICAL Unitate mobila de transport cu incinta frigorifica**

În cadrul proiectului: ***” Măsuri de reducere a riscului de infectii nosocomiale în cadrul Spitalului Clinic de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie “Victor Babes” Craiova* ,**”

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
|  | **Nr. crt.** | **Specificaţii tehnice impuse prin caietul de sarcini** | **Corespondenţa propunerii tehnice cu specificaţiile tehnice impuse prin caietul de sarcini** | **Furnizor (denumire, adresa, telefon, fax)** |
|  | **1** | **Parametri tehnici şi funcţionali:**  **Categoria autovehiculului:** furgoneta  **Anul de fabricație:** nu poate fi mai mic de 2022  **Autoturismul trebuie să fie nou**, fără urme de utilizare.  **Autoturism trebuie să fie dotat cu pachet legislativ obligatoriu** (trusă medicală, 2 triunghiuri reflectorizante, extinctor)  **Număr uși: 4 (2 usi sofer/pasager cu deschidere normala si 2 usi spate batante asimetrice)**  **Caracteristici dimensionale**  Dimensiuni lungime (mm) 4750+/-5%  Dimensiuni lățime (mm) 1830+/-5%  Dimensiuni înălțime (mm) 1870+/-5%  Ampatament (mm) 3100+/-5%  Număr locuri 2  **Protecția mediului**  Emisii CO2 mixt WLTP (g/km) min. 140– max. 150  Consum mixt (L/100km) min. 8 – max. 10  **Motor**  Norma de poluare minim EURO 6  Tip carburant Diesel/benzina  Cilindree – max. 1600  Tracțiune anterioara  Capacitate rezervor (litri) min. 50 – max. 60  Cutie viteze manuala 5+R-6+R  **Multimedia**  Interfață USB-C și priză încărcare USB  Afișaj calculator bord  Sistem cu încărcare wireless  **Confort**  Aer condiționat automat,  Volan reglabil,  **Siguranță**  Centuri de siguranță în 3 puncte pentru locurile din față, sistem de avertizare optică, acustică pentru necuplarea centurilor;  Airberg-uri șofer și pasager cu posibilitatea dezactivării pentru pasager, airberg genunchi pentru șofer, airbeguri laterale ,inclusiv airbeg cortină  ABS si sistem de control al stabilitatii  Frana de mana electrica si limitator de viteza  Sistem de asistenta pornire in rampa  Sistem de franare cu distributie electronica a functie de franare  Sistem asistenta la coborare in panta  **Roți**  Set roți cu jante aliaj ușor max.16” echipate cu anvelope cu dimensiuni ma. 205/60/R16  Roată de rezervă de dimensiuni normale egale cu cele ale rotilor cu care este echipata din fabrica  **Instalatie de refrigerare** cu evaporator montata in incinta spate  Condensator montat in exterior  Unitate de comanda in cabina soferului |  |  |
|  | **2** | **Specificaţii de performanţă şi condiţii privind siguranţa în exploatare:**  - operatorul economic trebuie sa descrie caracteristicile tehnice detaliat pentru fiecare echipament si sa prezinte fisa tehnica a producatorului tradusa in limba romana, in vederea demonstrarii indeplinirii specificatiilor tehnice asa cum au fost solicitate de catre autoritatea constractanta.  - respectarea conditiilor de montare si utilizare |  |  |
|  | **3** | **Condiţii privind conformitatea cu standardele relevante:**  **-** se va livra impreuna cu manual în limba română, certificate de garanție, declarație de conformitate emisă în conformitate cu Regulamentul European nr. 745/2017 privind DM sau Directiva 93/42/EEC si legislatia in vigoare, incercari, ghiduri,etc. pentru echipamentele incadrate ca dispozitive medicale. |  |  |
|  | **4** | **Condiţii de garanţie:**  in conformitate cu caietul de sarcini  - Min. 3 ani-max. 5 ani ( fara limita de km)-de la data admiterii receptiei fara obiectii |  |  |
|  | **5** | **Condiţii cu caracter tehnic:**  -include toate accesoriile  - transport fara costuri suplimentare pana la sediul beneficiarului final, respectiv Spitalul Clinic de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie Victor Babes Craiova |  |  |

\*Ofertantul va preciza marca si modelul ofertat

\* În situația în care cerinţele tehnice definite la nivelul prezentei fișe tehnice, caietului de sarcini sau oricărui alt document aferent documentației de atribuire fac trimitere la un standard, la un anumit producător, la mărci, brevete, tipuri, la o origine sau la o producție/metodă specifică de fabricație/prestare/execuție, vor fi înțelese ca fiind însoțite de mențiunea „sau echivalent”.

Manager tehnic

Dr.Nica Dan-Alexandru

Întocmit

Asistent manager

Biol.Nicolae Mihaela